**ИспЦ ЭМАиП ОАО «Могилевлифтмаш» Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

dateг.

Тип tipdv № numdv

U= **urab** В P2= **prab** кВт 2р= polus Соединение фаз: fsoed

Режим работы: regim Энергоэффективность: IE

Признак соединения фаз\*: fprizn

Особенности изготовления, испытания: osobenn

Влажность humi% Атм. давление pressure кПа

Стенд: stendn аттестован: stenda

Внешний осмотр: prim

**Параметры испытаний**: Uисп= uisp В, Рисп= pisp Вт, 2р=polutisp

|  |  |
| --- | --- |
| Сопротивление между болтом заземления и любой металлической частью двигателя | I=25 А, U не более 2,0 В  **bolt** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление R, stred | Температура, ºС | tempersopr1 | tempersopr2 | tempersopr3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1-U2 (U-V)  (Главная обмотка\*\*) | V1-V2 (V-W)  (Вспомог. обмотка\*\*) | W1-W2 (W-U) |  | Сопротивление изоляции обмоток статора (холодн.) | |
| st11 | st12 | st13 |  | относительно корпуса | между обмотками |
| st21 | st22 | st23 |  | rizoled | rizoled |
| st31 | st32 | st33 |  | rizolvk | rizolob |

## Холостой ход

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | U, В | I, А | Р, pisp Вт | R(R║), stred |  | **Испытание междувитковой изоляции на электрическую прочность** |
|  | u1hh | i1hh | p1hh | R1hh |  |
|  | u2hh | i2hh | p2hh | R2hh |  |
|  | u3hh | i3hh | p3hh | R3hh |  |
|  | u4hh | i4hh | p4hh | R4hh |  | **U=1,3Uн,3 (1\*\*\*) мин** |
|  | u5hh | i5hh | p5hh | R5hh |  | **mvit** |
|  | u6hh | i6hh | p6hh | R6hh |  |  |
|  | u7hh | i7hh | p7hh | R7hh |  | \* 1-три конца |
|  | u8hh | i8hh | p8hh | R8hh |  | 2- шесть концов |
|  | u9hh | i9hh | p9hh | R9hh |  | 3- однофазный двигатель |
|  | u10hh | i10hh | p10hh | R10hh |  |  |
|  | u11hh | i11hh | p11hh | R11hh |  | \*\*-однофазный двигатель |
|  | u12hh | i12hh | p12hh | R12hh |  | \*\*\*-если Iхх(при 1,3Uн )>Iн, 4АС |

## Короткое замыкание R= rkz stred

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | U, В | I, А | P, pisp Вт | М, Н∙м |
|  | Kz11 | Kz12 | Kz13 | Kz14 |
|  | Kz21 | Kz22 | Kz23 | Kz24 |
|  | Kz31 | Kz32 | Kz33 | Kz34 |
|  | Kz41 | Kz42 | Kz43 | Kz44 |
|  | Kz51 | Kz52 | Kz53 | Kz54 |

## Нагрев Режим работы: regim

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I,А | М,Н∙м | Р,pisp Вт | N,об/мин | t ,°С | | | R,stred |  | Сопрот. изоляции обмоток статора (горяч.), rizoled | |
| Без нагрузки | N11x | N12x | N13x | N14x | N15x | N16x | N17x | N18x |  | относит. корпуса | между обмоткам |
| С нагрузкой | N21x | N22x | N23x | N24x | N25x | N26x | N27x | N28x |  | N31x | N32x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая характеристика | до РХ: | Температура, ºС | | | R, stred |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | U, В | I, А | Р, pisp Вт | N, об/мин | М, Н∙м |
|  |  | i1rh | p1rh | rot1rh | torq1rh |
|  |  | i2rh | p2rh | rot2rh | torq2rh |
|  |  | i3rh | p3rh | rot3rh | torq3rh |
|  |  | i4rh | p4rh | rot4rh | torq4rh |
|  |  | i5rh | p5rh | rot5rh | torq5rh |
|  |  | i6rh | p6rh | rot6rh | torq6rh |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | После РХ: | Температура, ºС | | | R, stred |
|  |  |  |  |  |  |

**Механическая характеристика ВАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **max** | | | **min** | |  | Шум дБА | | | | | | | |
| U, В |  |  |  |  |  | t= tmpr°С, φ= vlag %, р= davl кПа | | | | | | | |
| М, Н∙м |  |  |  |  |  | **Wh1-1** | **Wh1-2** | **Wh1-3** | **Wh1-4** | **Wh1-5** | **Wh1-6** | **Wh1-7** | **Wh1-8** |
| N,об/мин |  |  |  |  |  | Wh2-1 | Wh2-2 | Wh2-3 | Wh2-4 | Wh2-5 | Wh2-6 | Wh2-7 | Wh2-8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброскорость, мм/с | | | | | | Вибросмещение, мкм | | | | | | Виброускорение, м/с2 | | | | | |
| Упругое | Pr101 | Pr102 | Pr103 | Pr104 | Pr105 | Pr106 | Pr107 | Pr108 | Pr109 | Pr110 | Pr111 | Pr112 | Pr113 | Pr114 | Pr115 | Pr116 | Pr117 | Pr118 |
| Жесткое | Pz101 | Pz102 | Pz103 | Pz104 | Pz105 | Pz106 | Pz107 | Pz108 | Pz109 | Pz110 | Pz111 | Pz112 | Pz113 | Pz114 | Pz115 | Pz116 | Pz117 | Pz118 |

**Электрическая прочность изоляции U= upri В, 1мин. epr.**

**Испытание при повышен. частоте вращения N=1.2Nmах(безоп/ном)., 2мин. ipc.**

**Испытание на перегрузку по току I=1,5Iн, 2мин. ipt (Rизол triz )**

**4АС:Работоспособность: 0,74Uн (Мном) 15с u074, 1,13Uн(Мном) 15с u113**

**Масса rrmass кг**

Испытатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**fio**)