|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Экран 1 Ввод данных* |  |  | |
| Дата |  |  | **Начать новые испытания** |
|  |  |  |
| **Ввод данных** |  |  | |
|  |  |  | |
| Тип двигателя |  |  | |
|  |  |  | |
| Номер двигателя |  |  | |
|  |  |  | |
| Число полюсов (2р) |  |  | |
|  |  |  | |
| Номинальное напряжение |  | В | |
|  |  |  | |
| Испытательное напряжение |  | В | |
|  |  |  | |
| Номинальная мощность |  | Вт | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение испытаний:** |  | Холостой ход |  | Рабочая характеристика |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты испытаний |  |  |
|  |  |  |
| Архив |  |  |
|  |  | Выход |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - кнопка |

**Описание экран 1 Ввод данных:**

Дата вводится автоматически по дате на ПК

Тип двигателя, номер двигателя, число полюсов, номинальное напряжение, испытательное напряжение, номинальная мощность вводится испытателем.

При нажатии кнопок «Холостой ход» и «Рабочая характеристика» в разделе **Проведение испытаний** открывается экран для проведения соответствующих испытаний.

При нажатии кнопки «Результаты испытаний» открывается экран в котором отображаются результаты испытаний, на текущую дату, в случае отсутствия таковых – последние по дате.

При нажатии кнопки «Архив» открывается экран, позволяющий обратиться к архиву проводимых испытаний и просмотреть результаты испытаний.

Кнопка «Выход» - выход из программы.

До нажатия кнопки «Начать новые испытания» на всех экранах программы сохраняется информация по последнему испытанию, после нажатия – очистка данных на всех экранах (кроме тех, что заложены изначально).