Сопротивление

Верхний правый крестик при нажатии закрывает ничего не уточняя

Нижнее сохранить должно быть как то видно , что прошло сохранение? **спросить**

Нижнее Очистить не работает как же не работает то???

Очистить посреди экрана работает ,но очищает все без уточнения о необходимости очистки

Добавлен запрос на обе кнопки очистки

Температура - надо три значения температуры - и в отчет

**Было же три но в другом месте, и тут тоже что ли надО?\***

При вводе сопротивления ни Enter, ни стрелочки не переводят в начало следующего столбца, а раньше переводили (при окончании ввода в одном из столбцов)

Заполнила экран , но при закрытии на основном экране остался красный крест напротив сопротивления как так – у меня меняет как так

В окошке температуры первоначальный 0 убрать убрано

Нужно по каждой фазе (сопротивление) проводить проверку показаний - требования ГОСТ - пришлю отдельно - требуется провести заново замеры по фазе

Холостой ход

В коротком как мы и говорили отображаются вверху окна показания текущие всех измеряемых величин, а в холостом нет (есть только напряжение).

Кнопки Очистить, старт, сохранить сделать красивыми как в коротком сделано

Верхний правый крестик при нажатии закрывает ничего не уточняя

Короткое

В сопротивлении первоначальный 0 убрать убрано

Верхний правый крестик при нажатии закрывает ничего не уточняя