**НАГРЕВ**

Установите напряжение

Установите нагрузку

значение 0 и не меняются**------------------------------------------------ сделал**

таблица столбик Р сред Вт значение не верны.

При нагрузке 235-260 Р сред 200-208

**Рабочая характеристика**

при изменении отклонения удаляю старое значение клавишей "Backspace"

при пустом значении дает ошибку это как на напряжении так и на нагрузке, может где то еще --**------------напряжение и нагрузку сделал**

При нажатии запись задает вопросты отвечаю что хочу выйти но не выходить

дает ошибку чтоб выйти снял задачу в деспечере задач после не чего не работает

при запуске сразу ошибка **--------------------------------------- сделал обновление вместо удаления**

главном экране не хочет делать "НОВОЕ" ругается что чтото не заполнено я вижу что все заполненодолго искал что неправльно заполнено **--------------------------------------- то же что выше**

оказалось что "мощность ном " было 5.5 а надо 5,5 **-------------------- сделал Comma**

**Сопротивление**

единица измерения сопротивления по умолчанию Ом, сопротивление изоляции МОм **--------------- было только при загрузке - сделал**

курсора нет при вводе сопротивления ввели первое сопротивление, нажали Еnter

-------------------------------

**Ограничение системы - переход полям окон приложения осуществляется клавишей TAB а по энтеру и пробелу жестко заданы другие действия – во всех программах кроме игр**

**надо как то подумать, по энтеру по умолчанию вшито совершенно иное действие**

**по табу в этом окне как раз переходы работают шикарно**

---------------------------------

должно перескочить на следующую позицию для ввода по этой фазе, а далее перейти на следующую фазу после ввода всех трех показаний по фазе **----------------------- сделано по клавише энтер**

Отсутствие каких либо введенных данных (сопротивлений) не должно препятствовать дальнейшей работе. **------------------ вносит то что есть вместо пустых полей 0**

Это касается не только этого экрана. Например может появиться информация: Заполнены не все поля. с предложением: Сохранить (сохранить и выйти), Отмена (возврат для дальнейшего заполнения этого окна). **------------------ вносит то что есть вместо пустых полей 0**

**Короткое:**

мощность определяется не верно - скорее всего считается среднее арифметическое от трех значений,

а надо то что дает прибор - трехфазная мощность

Кнопка Отменить - что отменят? -нажали - ничего не отменилось. Каков ее функционал во Вашей задумке?

может она не нужна? либо надо продумать ее функционал

Еще нужно будет дорабатывать функционал этого окна :Короткое.

Рабочая:

в правом верхнем окне реальные показания напряжения и мощности , устанавливаемые,

должны либо быть красными, если не достигли нормы, либо зелеными , если попали в допуск.

и так должно быть во всех окнах, где устанавливаем параметры испытаний по допуску -Важно для испытателя ,

чтобы было видно реальные цифры показаний и цветовая индикация попадания в допуск.

Отчет:

холостой ход не делали, короткое на 380 не делали - но цифры в отчете есть **------------------------вопрос – у меня нету**

масса, шум, виброхарактеристики - не делали - в отчете нули - их не должно быть --- сделано в пустые значения - **-----------------------------------сделал, надо проверить**